Балка двутавровая нормальная
Стальная двутавровая балка — вид фасонного проката, производимого методом горячей прокатки на комбинатах ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК.
Двутавр благодаря хорошему сопротивлению нагрузкам, нашел широкое применение в строительстве гражданских, промышленных, инфраструктурных объектов, в мостостроении и других сферах. Двутавр применяют в конструкции колонн, балок, ферм и связей, конструкций перекрытий и покрытий.
Двутавр играет важную роль при строительстве тяжело-нагруженных зданий и сооружений, например, большепролетных или высотных зданий.
Машиностроение является еще одним крупным потребителем двутавровой балки. Большинство вагонов в нашей стране имеют в своей конструкции мощную хребтовую балку из прокатного двутавра, которая формирует раму.
У каждого двутавра есть свой номер, в зависимости от этого различаются и его характеристики: высота профиля, толщина стенки, ширина полки, масса погонного метра и др., которые требуется учитывать при строительстве или проектировании.
Двутавры делятся на несколько видов: нормальный стандартный профиль, широкополочный и колонный, монорельсовый, бывает также профиль дополнительных серий.
Применяется следующая маркировка:
Б – Балочные нормальные двутавры, высота профиля нормального двутавра по значению больше, чем ширина полок. Изделия этого типа используются как самостоятельный несущий элемент или входят в состав крупных конструкций. Часто такие изделия используются при возведении колонн и опор.
Балки изготавливают классов стали: С245 (Ст3), С255 (Ст3Гпс и Ст3Гсп), С345 (09Г2С). И сталей высокой прочности С390 и С440.
